{0x00000000, 0x001C2000},//D:/工程部/产品文件/TFT/2.8/TFT028-2_MIPI/图片/Picture-.bin
{0x001C2000, 0x001B5B98},//D:/工程部/产品文件/TFT/Arduino/arduino code(TFT)/ER-AS-5517/gif图片/Gif-.bin
{0x00377B98, 0x00041400},//D:/工程部/产品文件/TFT/Arduino/arduino code(TFT)/ER-AS-5517/字库bin/1616song.bin
{0x003B8F98, 0x00092D00},//D:/工程部/产品文件/TFT/Arduino/arduino code(TFT)/ER-AS-5517/字库bin/2424wryh.bin
{0x0044BC98, 0x00105000},//D:/工程部/产品文件/TFT/Arduino/arduino code(TFT)/ER-AS-5517/字库bin/3232hei.bin